**如东县政务中心食堂厨房设备采购及安装项目**

**竞争性磋商文件**

**项目名称： 如东县政务中心食堂厨房设备采购及安装项目**

**采购人名称： 如东县机关事务服务中心**

**采购方式： 竞争性磋商**

 **二〇二五年十月**

**总 目 录**

[第一章 采购公告 3](#_Toc124108545)

[第二章 供应商须知 5](#_Toc124108546)

[第三章 项目需求 1](#_Toc124108547)5

[第四章 评标方法与评标标准 2](#_Toc124108548)5

[第五章 投 标 格 式 2](#_Toc124108549)8

# 第一章 采购公告

**项目概况**

如东县政务中心食堂厨房设备采购及安装项目的潜在投标人应在如东县限额交易平台获取招标信息，并于2025年10月27日上午9时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目名称：如东县政务中心食堂厨房设备采购及安装项目。

2.采购方式：竞争性磋商。

3.采购需求：具体内容详见采购文件，请仔细研究。

4.供货期限：自合同签订之日起15个日历天内，完成所有厨房设备的生产、供货、安装并调试后，一次性通过验收并验收合格。

5.最高限价（控制价）：8.1万元，最终报价超过投标限价的为无效投标。

6.本项目不接受联合体投标。

**二、申请人的资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

**三、获取采购文件**

1.时间：自公告发布之日起至2025年10月27日

2.地点：“如东县限额交易平台”

3.方式：凡有意参与投标的供应商须登录“如东县限额交易平台”，并自行下载招标文件。

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

1.提交投标文件截止时间、开标时间**：2025年10月27日上午9时00分**（北京时间）。

2.地点：如东县机关事务服务中心50305室。

**五、公告期限**

自本公告发布之日起10日。

**六、其他补充事宜**

**1.投标保证金：**本项目不收取投标保证金。招标文件中涉及投标保证金的事项，均按免收投标保证金执行。

2.对项目部分（供应商资格要求、项目要求、评分标准）的询问、质疑向采购人指出，由采购人答复。

**3.特别提醒：**

3.1.本项目投标人的资格审查采用资格后审方式，采购人不组织投标人对现场的集中踏勘，请各投标人自行踏勘现场。

**3.2.投标文件制作份数要求：正本份数：1份 ，副本份数：2份。**

**七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。**

1.采购人信息

名称：如东县机关事务服务中心

地址：如东县掘港镇富春江路1号

联系人：丁志东

电话：15996682005

#

# 第二章 供应商须知

一、总则

#### 1．采购方式

1.1 本次采购**采取竞争性磋商方式，**本采购文件仅适用于采购公告中所述项目。

#### 2．合格的投标人

2. 1满足采购公告中投标人的资格要求的规定。

2. 2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3．适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

#### 4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 5．采购文件的约束力

5.1 投标人一旦领取本采购文件并决定参加投标，即被认为接受了本采购文件的规定和约束，并且视为自采购文件领取之日起已经知道或应当知道采购文件是否损害其自身权益。投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中的所有条件和规定。

二、采购文件

#### 6．采购文件构成

6.1 采购文件有以下部分组成：

（1）采购公告；

（2）投标人须知；

（3）项目需求；

（4）评标方法与评标标准；

（5）投标响应文件格式；

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2 投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制投标响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7．采购文件的澄清

7.1 任何要求对采购文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期5日前按采购公告中的联系方式，以书面形式提交给采购人。采购人认为已发布的采购文件确有必要澄清或者修改的，将在“如东县限额交易平台”网站发布更正公告。

#### 8．采购文件的修改

8.1 在投标截止时间三天前，采购人均可以以补充文件的方式对采购文件进行修改。

8.2采购人有权按规定要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3采购文件的修改将在采购公告发布媒体公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

#### 9．投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10．投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应按本采购文件详细编制。

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

10.3投标响应文件参照投标文件格式中“投标主要文件目录”的顺序制作，并请编制目录。由于不按要求编排，编排混乱等导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

#### 11．证明投标人资格及符合采购文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合采购文件规定的文件。

11.2投标人应提交采购文件要求提供的投标的相关资格证明文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提供的符合采购文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供的服务与采购文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 12．投标报价表

12.1投标人应按照采购文件规定格式填报投标报价表。任何有选择的报价将不予接受。

12.2 标的物

采购人需求的服务的有关技术服务等。

12.3有关费用处理

投标报价应包括完成本次采购项目的一切费用。同时，报价也应包含合同履行过程中可能发生的一切风险。

12.4其它费用处理

采购文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以报价表要求的为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标报价表上的价格应按采购文件规定的格式填写：

#### 13．偏离表、商务条款响应及偏离表及投标（服务）说明

13.1 对采购文件中的商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目所需案例的简介；

13.3 详细阐述所投服务的主要组成部分、实现思路及关键技术；

13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14．服务承诺的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于采购文件中商务要求的标准。

15．投标保证金：本项目免收投标保证金。

#### 16．投标有效期

16.1 投标有效期为采购人规定的开标之日后90日历日。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，采购人在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 17．投标响应文件份数和签署

17.1投标人应严格按照采购公告要求的份数准备投标响应文件，每份投标响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

17.2 投标响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印，正本由投标人法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件）附在正本投标文件中。

17.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

#### 18．投标响应文件的密封和标记

18.1投标人应将投标响应文件正本和所有副本密封。投标人在投标响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的公章。不符合本条规定的投标将被拒绝或做无效投标处理。

18.2 密封的投标响应文件应：

(1) 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按采购公告中注明的地址送达；

(2) 注明投标项目名称**。**

18.3 如果投标响应文件被宣布为“迟到”投标时，应原封退回。

18.4 未按要求密封和加盖公章，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标响应文件，采购人将予以拒绝，作无效投标处理。

18.5不论投标人中标与否，投标响应文件均不退回。

四、投标响应文件的递交

#### 19．投标截止日期

19.1 采购人收到投标响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的截止时间。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改采购文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20．迟交的投标文件

20.1 采购人将拒绝并原封退回在其规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。

#### 21．投标响应文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交投标响应文件后，可以修改或撤回其投标响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购人，修改或撤回其投标响应文件。

21.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。修改文件必须在投标截止时间前送达采购人。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

五、评审的程序和内容

#### 22．投标人参加磋商

22.1 在提交响应文件时间截止后，采购人在规定的时间和地点组织磋商小组分别与投标人进行磋商。投标人应委派携带有效证件的代表（授权代理人）准时参加。

#### 23．成立竞争性磋商小组

23.1 磋商小组由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2 磋商小组应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

23.3 磋商小组应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

23.4 采购文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人说明情况。

#### 24．评审程序、内容

24.1 磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

24.2 对响应文件的初审

响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资信证明文件、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

24.3对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

24.4 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

**24.5 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。**

磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票确定出最终方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

**最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。**

**24.6 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。**

（1）倡导诚实报价，如磋商文件没有重大修改的，最后报价不能高于第一次报价，高于的作无效报价处理。

（2）最后报价应包含本次采购项目的所有费用，**包含但不限于各单位的投标报价应包含完成项目所需的人工费、包装费、材料费、运输费（含二次搬运）、利润、管理费、规费、税金、风险费以及完成相应工作内容的安全及防护费等一切费用，**即响应本磋商文件规定的各项应有费用，采购文件中另有规定的除外。同时，报价也应包含合同履行过程中可能发生的一切风险。

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

**24.7 已提交投标响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人应当退还退出磋商的供应商的保证金。**

24.8采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

24.9 磋商时间由磋商小组掌握。

#### 25．无效投标条款和项目终止条款

25.1无效投标条款

（1）未按要求交纳投标保证金的；

（2）未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；投标响应文件未按规定的格式、内容和要求编制、投标文件字迹潦草、模糊、无法辩认的；

（3）在报价时采用选择性报价；

（4）不具备采购文件中规定资格要求的；

（5）对采购文件未能作出全面实质性响应或对采购文件进行实质性修改的；

（6）不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的；

（7）供应商有欺诈行为或隐瞒自身违规问题的，提供虚假材料的；

（8）不同供应商委托同一个人办理投标事宜的，不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人的，不同供应商的投标文件异常一致的；

（9）最后磋商报价超过采购预算价的；

（10）其他法律、法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。

（11）投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

25.2出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法（财库[2014]214号）》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足三家的；

25.3变更为其他方式采购的情形

**提交响应文件截止时间时参加磋商的供应商不足3家的，及磋商中出现符合专业条件的供应商或对磋商文件作实质响应的供应商不足3家（规定或经批准可以2家的情形除外），除采购任务取消外，采购人报告政府采购监管部门，经批准后将视情况采取其他方式继续组织采购。磋商文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加磋商并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。**

六、定标

#### 26．确定成交单位

26.1磋商小组根据本采购文件规定评分办法与评分标准，向采购人推荐出成交候选人或受采购人委托直接确定成交人。任何单项因素的最优不能作为成交的保证。

26.2如推荐成交候选人的，由采购人根据磋商小组推荐的成交候选人（多名候选人的根据排名顺序依次）确定成交人。

26.3**评审结束后，成交人名单将在“如东县限额交易平台”网站进行公示，公示时间为一个工作日。**

26.4若有充分证据证明，成交人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被磋商小组发现的；

（5）不符合法律、法规的规定的其他情形。

在此情况下一经认定，报经政府采购监督管理部门批准，采购人有权重新组织采购。

#### 27．质疑处理

27.1参加投标供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从领取采购文件和采购结果公布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。非书面形式、七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理 。

27.2质疑应由投标供应商法定代表人或参加投标的授权委托人签署并盖公章（原件），质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

27.3未参加投标的供应商或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中收益的供应商所提出的质疑也不予受理。

27.4采购人将在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

27.5投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

#### 28．中标通知书

28.l 成交结果质疑期满后，采购人将向成交供应商发出中标通知书。

28.2 成交供应商收到中标通知书后，须立即以书面形式回复采购人，确认中标通知书已收到。

28.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，成交供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

#### 29．签订合同

29.l成交人必须按中标通知书规定的时间、地点,按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内。

29.2 采购文件、成交人的投标响应文件及采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3在合同签订之前，采购人有权对成交单位的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现成交单位提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购单位有权取消其签约资格，没收其投标保证金，并在标书有效期内另行评定成交者，或重新采购。

29.4签订合同后，成交人不得将相关服务进行转包。成交人也不得随意采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交人应承担相应赔偿责任。

#### 30．服务的追加、调减

30.1政府采购合同履行中，需追加与合同标的相同的服务的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与成交人协商签订补充合同。

30.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

30.3项目结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的添购时，由于须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，必须符合《政府采购法》的规定并经相关部门批准，可以继续从中标人处按照单一来源采购的方式进行添购，且所牵涉的服务的价格水平不得超过本次公开采购的水平且低于当时的社会平均价。服务的添购，应在本次政府采购合同的基础上，另行签订服务的添购合同。

#### 31．政府采购履约保证资金、合同信用融资扶持政策

31.1成交供应商如需获得履约保证金支持，可在南通市政府采购网直接线上办理线上履约保证保险申请，详情请见南通市政府采购网首页 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-履约保证保险专栏。

31.2根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南通市政府采购网 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-贷款产品专栏。

**八、其他说明**

1、投标人如对本采购文件中的采购需求（包括详细方案、技术参数、技术需求和服务要求、供应商资格条件等）有疑问或不明之处，可与采购人联系。采购人对采购项目的采购需求有解释权。在采购过程中如出现投标人针对本项目采购需求提出质疑、疑问，由采购人负责并书面答复。采购人：如东县机关事务服务中心，联系人：丁志东， 联系电话：15996682005 。

2、如投标人对本项目有投诉，可与如东县财政局政府采购管理科联系，联系电话：0513-84112918。

# 第三章 项目需求

**请供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交后供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。**

**一**、**采购项目内容:**

1、采购人：如东县机关事务服务中心

2、项目名称：如东县政务中心食堂厨房设备采购及安装项目

1. 采购清单 **:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | 参数 | 图样 | 单位 | 数量 |
| 不锈钢地架 | 1200\*500\*250 | 主材为SUS304不锈钢管，四周边框采用38\*25\*1.0mm不锈钢管制作，中间排挡采用25\*13\*0.7mm不锈钢管制作，档距为50mm，均布；四根脚管为25\*25\*1.0mm不锈钢管，下垫橡胶垫。 |  | 张 | 3 |
| 四层货架 | 1200\*500\*1800 | 采用SUS304#不锈钢拉丝板，1、层板全部为1.2mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光；3、货架层板底部采用加强筋，厚度为1.0mm；4、货架体采用φ50㎜×1.2mm厚不锈钢圆管；5、配不锈钢可调节子弹脚。 |  | 张 | 2 |
| 不锈钢双眼蔬菜池 | 1500\*750\*800 | 主材采用SUS304不锈钢板，台面板、水斗采用1.2mm不锈钢板制作，水斗采用放样折边焊接而成，深度350mm，沥水器用防臭沥水器。四根脚管采用φ38\*1.2mm不锈钢管，脚用不锈钢可调整脚，水池带后背，后背高为150mm，宽为50mm。 |  | 个 | 1 |
| 平台水池 | 1200\*600\*800 |  主材采用SUS304不锈钢板， 右平台，台面板、水斗采用1.2mm不锈钢板制作，水斗采用放样折边焊接而成，深度300，沥水器用防臭沥水器。四根脚管采用φ38\*1.2mm不锈钢管，脚用不锈钢可调整脚，水池带后背，后背高为150mm，宽为50mm。煮面过水用 |  | 个 | 1 |
| 电导热油汤粥炉 | 730\*580\*960 | 内胆304，直径500，容量100L,功率380V9KW ，可以预约 |  | 台 | 1 |
| 挂墙开水炉及底座 | 380V12KW |  采用SUS304食用级不锈钢板，带浮球缺水自动加水防止干烧 采用SUS304食用级不锈钢板，带浮球缺水自动加水防止干烧。 |  | 台 | 1 |
| 电磁汤面炉  | 380V/12KW | 1.额定电压：380V2.功率：12KW3.用料：采用优质不锈钢板材制作、面板采用1.5mm不锈钢板一体冲压成型，防水易清洁，侧前、靠背板采用1.0mm，坚固耐用。4.采用密绕全铜聚能线圈，电能转换更加高效，热效率高达90%，采用技术先进领先的GBT模块设计，运行速度高，耐反高电压，工作电流大，性能稳定，采用食品级不锈钢结构设计具有防水、防油烟、防漏电等多重安全保护；智能控制盒设计,火力自动调节,大功率输出,超强大功率输出直流风机,排风散热集中，比普通燃气/油灶节能50%，无明火，无烟尘，无废气，优化厨房环境；5.机械旋转式8档档位开关，精细化火力分布设计，满足厨师的火力精准需求  |  | 台 | 1 |
| ★电烤箱（两层四盘落地烤箱） |  1240\*855\*1255  | 温度可调节范围：室温～400℃控制方式：智能上下独立控温，380V13.2KW产品尺寸：1240\*855\*1255(mm)内膛尺寸：870\*650\*210（mm）单次加工盘数：4盘 机器重量：148kg  |  | 台 | 1 |
| 冷冻冷库 | 4000\*3000\*2800 | 冷库外尺寸大小(单位m) 4 宽 ： 3 高 ： 2.8 总立方数：33.6m³2、冷库温度：-18°冷冻温度可调节3、库体结构：聚氨酯外面彩钢，里面304不锈钢板，装配式冷库6面体4、最大功率(额定):4KW/h(1P功率0.735KW/H 4P\*0.735+风冷蒸发器2\*0.2KW/h=最大功率4KW/h)5具体做法：A、库板：冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；系统对化学品稳定而且达到国家洁净卫生标准，库内外表面平整光滑，所有冷库接缝处采用聚氯乙烯密封胶条，确保冷库的气密性，其防渗水性能使库板可以用喷水器清。 B、库板厚度：100mm内外层表面金属材料均选用304不锈钢单面库板0.6mm聚氨酯夹芯板，聚氨酯密度密度标准≥38±2㎏/m³。E、平掩门门洞参考尺寸为：800\*1900H/MM；门和墙板平滑连接，不外凸。F、冷库门门框为单身门框而不带冷桥，镶嵌耐低温的磁性密封胶条，具有良好的弹性和耐磨性，能防止发霉，表面光洁，不藏污纳垢，易清洁。G、冷库门框均配置发热线(220V/1/50Hz)以防结露，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换。J、冷库的灯开关必须嵌入式安装在门框上，防水等级达到 IP67，LED 环形光圈指示灯以方便在库外查看库灯的开闭，防腐耐压。中心高度离 完成地面≤1500MM,所有的管线必须安装在门板框内,不能外露。 I、冷冻库温度范围：-13~-18℃；冷藏库温度范围：0~8℃。 |  | 套 | 1 |
| 冷库货架 | 1200\*500\*1800 | 采用SUS304#不锈钢拉丝板，1、层板全部为1.2mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光；3、货架层板底部采用加强筋，厚度为1.0mm；4、货架体采用φ38㎜×1.2mm厚不锈钢圆管；5、配不锈钢可调节子弹脚。 |  | 张 | 8 |
| 全自动豆浆机 | 20L  | 渣浆分离豆浆机，底盘加热，内置滤网，预约功能 |  | 个 | 1 |
| 电饭锅 | 5L |  |  | 个 | 1 |
| 调味推车 | 500\*800\*800 | 采用SUS304不锈钢：1、车架采用δ1.0\*30\*30mm不锈钢方管；2、车体采用1.0mm不锈钢板；3、车盖采用δ1.0mm不锈钢板；4、配4只进口脚轮，2只带刹车製动 |  | 辆 | 1 |
| 冷水龙头 |  |   |  | 个 | 5 |
| 连接管 |  |   |  | 个 | 10 |

# 备注：本项目的核心产品为电烤箱（两层四盘落地烤箱）

**二、主要设备技术参数要求**

**（一）四层货架**

▲投标时须提供生产商的食品级 50mm×50mm×1.2mm不锈钢304方管，进行拉伸、中性盐雾、化学成分及迁移物指标检测的检测报告。报告要求： 不锈钢方管拉伸、化学成分测试结果符合 GB/T 3280-2015 中对 304 的限值要求，盐雾测试结果符合标准判定要求，迁移物指标测试结果符合 GB/T 4806.9-2016中相关要求。

**（二）不锈钢双眼蔬菜池**

▲投标时须提供生产商的不锈钢食品级304材质厚1.2mm板，进行拉伸、中性盐雾、化学成分及迁移物指标检测的检测报告。报告要求：不锈钢板符合拉伸、化学成分测试结果符合 GB/T 3280-2015 中对 304 的限值要求，盐雾测试结果符合标准判定要求，迁移物指标测试结果符合 GB/T 4806.9-2016中相关要求。

**（三）挂墙开水炉及底座**

▲所投产品具有满足以下技术参数要求：开水器必须符合GB4706-2005《家用和类似用途电器的安全》和GB4706-2014《家用和类似用途电器的安全商用电开水器和液体加热器的特殊要求》的检测标准要求，提供相应检测报告。

**（四）电磁汤面炉**

1.▲提供符合:GB4706.35-2008 、GB4706.1-2005检查依据的报告,结果：(1)耐潮湿：器具外壳按器具分类提供相应的防水等级为:1PX4;(2)接地措施：在规定的低电阻试验中，电阻值应不超过 0.02Ω；（3)温升测量实测值：测试角≤8.5K，开关表面≤6.5K,PCB 板≤27.5K;

2、▲“商用电磁炉控制板”符合GB/T2423.2-2008、GB/T2423.3-2016检测依据的报告，（1)恒定湿热试验:将样品进行初始检测后入箱，在温度(40.0±2)℃，湿度(90~95)%RH的条件下，储存24h。试验结束室温处理 2h后，检查样品元器件无松动，无变形，无破坏和裂纹，接入整机通电试机功能正常。（2)高温工作试验:将样品安装在整机上，放置在(30.0士2)℃试验箱中，通电连续工作 240小时，试验后，元器件不破坏、无裂纹、能正常通电、各项功能正常；

3、▲提供符合GB4706.35-2008 、GB4706.1-2005产品标准和技术要求的《产品认证证书》；

4、▲提供获得GB 4806.1-2016、GB 4806.7-2023、GB 4806.9-2023、GB4806.11-2023产品标准的食品接触产品安全认证证书。

（投标时提供：①国家认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件，要求报告内容能体现满足上述参数要求，对应参数在检测报告中标注；②上述有效期内证书在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）的查询记录截图）。

# （五）电烤箱（两层四盘落地烤箱）

1、▲符合GB4706.1-2005、GB4706.52-2008检测依据的检测报告。检测结果：(1)烤箱防水等级IPX4；(2)内部布线：内部布线的绝缘应能经受正常使用中可能出现的电气应力，在导线和包裹在绝缘层外面的金属箔之间施加 2000V电压，持续 15min，不应击穿；(3)接地措施；在规定的低电阻试验中，电阻值≤ 0.02Ω；（4)工作温度下的泄漏电流测量:电源中性极--接地部件(基本绝缘)实测值 ≤0.2mA,电源中性极--开关(加强绝缘)实测值 ≤0.009mA；;

2、▲符合GB/T 10644-2022依据检测，结果：(1)实测值：温升：烤箱正常工作中金属材料手柄升温≤35/K，烤炉外部任一部位≤65/K；(2)烤炉应有独立的限温装置，非正常工作时，焙烤室的温度不超过450℃；(3)符合GB 16798规定要求的材料制造,材料满足防腐蚀，无毒性，无挥发性，无溶解性要求，在工作条件下也不挥发出影响食品的气味； （4)工作温度下的电气强度：烤炉在工作温度下应能承受工频交流试验电压为 1000V的电气强度试验1min，无闪络、击穿现象;

3、▲提供获得GB 4806.1-2016、GB 4806.7-2023、GB 4806.9-2023、GB4806.11-2023产品标准的食品接触产品安全认证证书；（投标时提供：①国家认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件，要求报告内容能体现满足上述参数要求，对应参数在检测报告中标注；②上述有效期内证书在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）的查询记录截图）

**（六）冷冻冷库**

1、▲ 投标时需提供冷库厂家第三方检测机构出具的检测报告。库板金属材料符合 GB 4806.1-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求》及 GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的要求。

2、▲投标时需提供冷库厂家防火性能第三方检测机构出具的检测报告。防火性能符合 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B2认证及 SGS 组合冷库用隔热夹芯板：燃烧等级：B，烟生成等级：s2;燃烧熔滴等级：d0标准。

3、▲投标时需提供冷库厂家符合国家规定的《职业健康安全管理体系认证证书》。

4、▲投标时需提供冷库厂家符合国家规定的《质量管理体系认证证书》。

**三、供货时间、地点等**

1.供货期限：自合同签订之日起15个日历天内，完成所有厨房设备的生产、供货、安装并调试后，一次性通过验收并验收合格。

2.供货地点：采购人指定地点；

3.以上所有货物质保期≥1年，若国家、厂商、行业有更优标准，按国家、厂商、行业的最优标准执行。质保期从取得验收合格之日起计算。

**四、质量要求及付款方式：**

1.质量要求：供应商所供货物必须为正规厂家生产，质量符合国家和行业标准要求。**如果供应商提供货物的质量、参考规格、数量、品牌、技术参数等与采购文件不符，采购人有权拒收，一切损失由供货商自负。**

**2.付款：合同签订、所有货物供货完成并安装结束验收合格后付至合同总金额的70%，审计结束后支付至审计价的95%，余款待质保期满后付清。**甲方付款前乙方需按甲方要求提供足额的增值税发票。

注：成交供应商凭采购合同、验收单（经验收合格）及正规发票等按规定进行资金结算。

五**、报价方式**

**本项目采用固定单价方式结算，投标单位应结合市场行情及自身实际情况进行报价，并将项目相关的全部费用考虑到自己的投标报价中，否则由此引起的误投、错投风险及相应的损失须投标单位自行承担。供应商报价在合同履行期间不因市场变化因素而变动。本项目最终结算时，按实际送货量进行结算。**

六、其他

1、成交供应商不得以任何原因和方式将合同转包、分包或雇用其他作业人员进行生产。一经发现有上述情况的，将按违约处理，采购人有权拒付合同额。

2、成交供应商在履行合同过程中，一切事故其责任由成交供应商承担，采购人不承担任何责任。

# 第四章 评标方法与评标标准

**一、评标方法与定标原则**

1.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。按评审后各评委打分算数和的平均得分由高到低的顺序，**确定成交供应商**。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的，按技术方案的得分优劣顺序排列。

2.评分过程中采用“四舍五入”法，并保留小数2位。

3.磋商小组会认为，排在前面的成交候选人的最低投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响项目质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组会可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

4.采购人根据磋商小组推荐的成交候选人排名顺序依次规定确定成交人，成交候选人有涉及对标书实证性内容的隐瞒、欺诈或违法违规行为，将被取消成交资格。

**二、评标标准**

**1.本项目采用综合评分法，满分为100分。**

**2. 价格分：**40分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30

 **3.技术分（60分）：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值（分） |
| 技术部分（60分）  | 产品技术参数响应 | 采购文件项目需求中带▲的条款为重要参数，满分42分，每有一条不满足扣3分，扣完为止。投标时须提供相应证明文件【包括不限于：检测报告，认证证书，功能截图等】复印件加盖投标人公章，同时证书信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询，提供网站查询截图。  | 42 |
| 售后服务方案 | 根据投标人的售后服务能力、服务方案响应时间、售后处理时间、服务便捷性等，针对项目提供详细合理的售后服务方案进行评分：1. 响应时间短 ，有详细、合理可行的服务方案，服务方案优越；能在24小时内解决问题，得3分；
2. 响应时间较短；有较详细、合理可行的服务方案，服务方案良好，能在48小时内解决问题，得1分；
3. 服务方案一般，响应时间较长，不得分。
 | 3 |
| 质保时间 | 供应商承诺质保期在1年的基础上（自采购人在货物质量验收单上签字之日起计算，质保承诺低于壹年的按废标处理。），质保期每增加1年的得3分，最多得6分。（提供承诺书，格式自拟） | 6 |
| 同类业绩 | 投标人2022年1月1日至今（以签订合同时间为准）完成的厨房设施设备采购类项目业绩，投标时提供中标（成交）通知书、供货合同和发票复印件或扫描件，三者缺一不可。每提供一个完整合同业绩得3分，本项最高得9分。注：须提供中标（成交）通知书及合同和发票复印件或扫描件，加盖投标人公章，未提供合同或提供无关合同的不得分。**投标人同类业绩需提供原件核查，不能按要求提供原件者，评分时不得分。** | 9 |

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

**注：1.以上评分标准提供的材料均须提供复印件加盖投标人公章，否则相应条款不得分；**

**2.请各投标人参照采购文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，以最大限度的避免造成评委误判或漏判。**

#

# 第五章 投 标 格 式

封面参考格式

**投 标 响 应 文 件**

**项 目 名 称：**

**采购人名称：**

**投标人名称 ：**

**日 期 ：**

**投标主要文件目录**

**一、投标响应文件要求**

**1.供应商实质性资格证明文件目录（至少应包含以下内容）：**

文件1 投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件一）。

文件2 有效的工商营业执照（复印件，加盖供应商红色公章）、投标函（加盖供应商红色公章）格式见“附件二、投标函格式”。

文件3 法定代表人身份证明书和企业法定代表人授权书（原件，加盖供应商红色公章），授权书格式见“三、法定代表人身份证明书和法定代表人授权书格式”。

文件4 公共资源交易投标信用承诺书（格式见附件四）。

文件5 采购文件中所要求的其他资质材料。

**2.供应商及投标产品非实质性资格证明文件目录（至少应包含以下内容）：**

文件1 供应商依据“评标标准”的内容，可以提供的其他响应文件。

**二、商务部分正负偏离表（格式见附件五）**

**三、技术部分正负偏离表（格式见附件六）**

**四、（1）报价一览表（格式见附件七）**

**（2）分项报价表（格式见附件八）**

**注：投标文件顺序内容参照投标文件格式中投标主要文件目录的顺序制作，并请编制目录。由于不按要求编排，编排混乱等导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。**

**附件一：**

**供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函**

我单位参加 （项目名称）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

 承诺人名称（公章）：

 日期： 年 月 日

**附件二**

**投 标 函**

致： **：**

根据贵方的项目采购文件，正式授权下述(姓名和职务) 代表我方（投标人的名称） ，全权处理本次 （项目名称）投标的有关事宜。我方现就有关事项郑重承诺如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物或服务。

2.我方完全理解报价最低并非意味着必定获得中标的资格。

3.我方已详细审核全部采购文件及其有效补充文件（若有），包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

4.我方完全理解全部采购文件内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。

5.我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6.我方承诺：采购人若需追加采购本项目采购文件所列相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证提供服务。

7.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。

8.一旦我方中标,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。我方愿意在签订合同并遵守采购文件中要求的收费项目和标准且无任何异议。

如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址： 邮编：

电话：　　　　　　　　　　　　 传真：

投标人开户行： 账户：

投标人授权委托人姓名（签字）：

投标人全称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

**附件三**

**法定代表人身份证明书**

单位名称：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性别：

职务： 系： (投标单位名称)

 的法定代表人。

特此证明

投标人全称（盖单位公章）：

 年 月 日

**附：法定代表人身份证复印件加盖投标人公章。**

## 法定代表人授权书

本授权书声明：（投标人单位名称） （法定代表人姓名） 授权（被授权人的姓名） 为我方就 项目投标活动的授权委托人（即代理人），以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务。

授权委托人（即代理人）在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，授权委托人（即代理人）在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我方均予以承认。

本授权书于 年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签字或盖章生效，特此声明。

授权委托人（即代理人）无转委托权，特此委托。

投标人全称（盖单位公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

代理人（被授权人）签字或盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 日 期： 年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**附：授权委托人（即代理人）身份证复印件加盖投标人公章。**

**附件四**

**公共资源交易投标信用承诺书**

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺:

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分;

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动;积极履行社会责任，促进廉政建设;

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息;

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序;

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚(处理)，并依法承担相应的法律责任;

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督;

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育;

本单位同意将以上承诺事项上网公示。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

 时间: 年 月 日

**附件五**

## 商务条款响应及偏离表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 　　　　项目 | 采购文件要求 | 是否响应采购文件要求 | 投标人的承诺或说明 |
| 服务期限 | 详见采购文件 |  |  |
| 付款方式 | 详见采购文件 |  |  |
| 履约保证金 | 详见采购文件 |  |  |
| 其他要求 | 详见采购文件 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

行数不够可自行添加。如各项商务条款已在投标方案中详细说明，则该表只需填写是否响应。不响应采购文件要求的，评标委员会有权作无效投标处理。未在投标文件中单独说明的，投标人可在此表中承诺或说明。

 投标人全称（盖单位公章）：

 法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**附件六**

**技术部分正负偏离表**

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 磋商文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

**注：**

1.投标人提交的投标文件中与采购文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求如有偏离的，应逐条填列在偏离表中。未填写的内容视为完全响应本招标文件要求。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

投 标 人 名 称 (盖章)：

法定代表人或法定代表授权人(签字或盖章)：\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**附件七**

## 报价一览表

致： **：**

我单位将遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定并根据本磋商文件的要求，经研究磋商文件后，愿以人民币 元的报价进行报价并承担本项目所需的全部内容。

 投标人全称（盖单位公章）：

 法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

 日期： 年 月 日

**注：本报价非最终报价，最后报价以现场报价单为准。**

**附件八**

 **报价明细表**

项目名称： 如东县城管局厨房设备采购及安装项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 所投品牌及型号 |
| 1 | 不锈钢地架 | 1200\*500\*250 | 主材为SUS304不锈钢管，四周边框采用38\*25\*1.0mm不锈钢管制作，中间排挡采用25\*13\*0.7mm不锈钢管制作，档距为50mm，均布；四根脚管为25\*25\*1.0mm不锈钢管，下垫橡胶垫。 | 张 | 3 |  |  |  |
| 2 | 四层货架 | 1200\*500\*1800 | 采用SUS304#不锈钢拉丝板，1、层板全部为1.2mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光；3、货架层板底部采用加强筋，厚度为1.0mm；4、货架体采用φ50㎜×1.2mm厚不锈钢圆管；5、配不锈钢可调节子弹脚。 | 张 | 2 |  |  |  |
| 3 | 不锈钢双眼蔬菜池 | 1500\*750\*800 | 主材采用SUS304不锈钢板，台面板、水斗采用1.2mm不锈钢板制作，水斗采用放样折边焊接而成，深度350mm，沥水器用防臭沥水器。四根脚管采用φ38\*1.2mm不锈钢管，脚用不锈钢可调整脚，水池带后背，后背高为150mm，宽为50mm。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 平台水池 | 1200\*600\*800 |  主材采用SUS304不锈钢板， 右平台，台面板、水斗采用1.2mm不锈钢板制作，水斗采用放样折边焊接而成，深度300，沥水器用防臭沥水器。四根脚管采用φ38\*1.2mm不锈钢管，脚用不锈钢可调整脚，水池带后背，后背高为150mm，宽为50mm。煮面过水用 | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 电导热油汤粥炉 | 730\*580\*960 | 内胆304，直径500，容量100L,功率380V9KW ，可以预约 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 挂墙开水炉及底座 | 380V12KW |  采用SUS304食用级不锈钢板，带浮球缺水自动加水防止干烧 采用SUS304食用级不锈钢板，带浮球缺水自动加水防止干烧。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 电磁汤面炉  | 380V/12KW | 1.额定电压：380V2.功率：12KW3.用料：采用优质不锈钢板材制作、面板采用1.5mm不锈钢板一体冲压成型，防水易清洁，侧前、靠背板采用1.0mm，坚固耐用。4.采用密绕全铜聚能线圈，电能转换更加高效，热效率高达90%，采用技术先进领先的GBT模块设计，运行速度高，耐反高电压，工作电流大，性能稳定，采用食品级不锈钢结构设计具有防水、防油烟、防漏电等多重安全保护；智能控制盒设计,火力自动调节,大功率输出,超强大功率输出直流风机,排风散热集中，比普通燃气/油灶节能50%，无明火，无烟尘，无废气，优化厨房环境；5.机械旋转式8档档位开关，精细化火力分布设计，满足厨师的火力精准需求  | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | ★电烤箱（两层四盘落地烤箱） |  1240\*855\*1255  | 温度可调节范围：室温～400℃控制方式：智能上下独立控温，380V13.2KW产品尺寸：1240\*855\*1255(mm)内膛尺寸：870\*650\*210（mm）单次加工盘数：4盘 机器重量：148kg  | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 冷冻冷库 | 4000\*3000\*2800 | 冷库外尺寸大小(单位m) 4 宽 ： 3 高 ： 2.8 总立方数：33.6m³2、冷库温度：-18°冷冻温度可调节3、库体结构：聚氨酯外面彩钢，里面304不锈钢板，装配式冷库6面体4、最大功率(额定):4KW/h(1P功率0.735KW/H 4P\*0.735+风冷蒸发器2\*0.2KW/h=最大功率4KW/h)5具体做法：A、库板：冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；系统对化学品稳定而且达到国家洁净卫生标准，库内外表面平整光滑，所有冷库接缝处采用聚氯乙烯密封胶条，确保冷库的气密性，其防渗水性能使库板可以用喷水器清。 B、库板厚度：100mm内外层表面金属材料均选用304不锈钢单面库板0.6mm聚氨酯夹芯板，聚氨酯密度密度标准≥38±2㎏/m³。E、平掩门门洞参考尺寸为：800\*1900H/MM；门和墙板平滑连接，不外凸。F、冷库门门框为单身门框而不带冷桥，镶嵌耐低温的磁性密封胶条，具有良好的弹性和耐磨性，能防止发霉，表面光洁，不藏污纳垢，易清洁。G、冷库门框均配置发热线(220V/1/50Hz)以防结露，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换。J、冷库的灯开关必须嵌入式安装在门框上，防水等级达到 IP67，LED 环形光圈指示灯以方便在库外查看库灯的开闭，防腐耐压。中心高度离 完成地面≤1500MM,所有的管线必须安装在门板框内,不能外露。 I、冷冻库温度范围：-13~-18℃；冷藏库温度范围：0~8℃。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 冷库货架 | 1200\*500\*1800 | 采用SUS304#不锈钢拉丝板，1、层板全部为1.2mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光；3、货架层板底部采用加强筋，厚度为1.0mm；4、货架体采用φ38㎜×1.2mm厚不锈钢圆管；5、配不锈钢可调节子弹脚。 | 张 | 8 |  |  |  |
| 11 | 全自动豆浆机 | 20L | 渣浆分离豆浆机，底盘加热，内置滤网，预约功能 | 个 | 1 |  |  |  |
| 12 | 电饭锅 | 5L |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 13 | 调味推车 | 500\*800\*800 | 采用SUS304不锈钢：1、车架采用δ1.0\*30\*30mm不锈钢方管；2、车体采用1.0mm不锈钢板；3、车盖采用δ1.0mm不锈钢板；4、配4只进口脚轮，2只带刹车製动 | 辆 | 1 |  |  |  |
| 14 | 冷水龙头 |  |   | 个 | 5 |  |  |  |
| 15 | 连接管 |  |   | 个 | 10 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |

注：1、上述综合单价中包括，包含但不限于完成项目所需的人工费、包装费、材料费、运输费（含二次搬运）、利润、管理费、规费、税金、风险费以及完成相应工作内容的安全及防护费等一切费用，即响应本磋商文件规定的各项应有费用，采购文件中另有规定的除外。同时，报价也应包含合同履行过程中可能发生的一切风。本项目结算时，固定单价不变，数量按实结算。

2、本项目采购预算为人民币 8.1 万元整，本项目报价一览表及明细表中投标人的投标总报价不得超过8.1万元，否则按无效投标处理。**报价可保留小数点后两位**。

**3、本报价非最终报价，最终报价以现场报价单为准。（各成交综合单价按成交总价和其标书中的投标总价的下浮比例同比下浮）**

投标人全称（盖单位公章）：

 法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）： 日期： 年 月 日